《混凝土结构（917）》考试大纲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命题方式 | 招生单位自命题 | 科目类别 | 复试 |
| 满分 | 100 |
| 考试性质 |
| 考试方式和考试时间闭卷2个小时 |
| 试卷结构选择题、填空题、判断题、简答题、计算题 |
| 考试内容和考试要求917混凝土结构考试大纲一、 考试目的《混凝土结构》作为结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程硕士学位，以及全日制建筑与土木工程硕士专业学位入学考试的复试笔试科目，其目的是考察考生掌握混凝土结构学科的基本理论和设计的应用能力。二、考试的性质与范围本考试测试应试者掌握混凝土结构学科的理论及设计知识的深度与广度，以及综合应用能力。考试范围包括基本构件的各项计算理论和方法；梁板结构、单层工业厂房结构、多层框架结构的分析与设计，以及基本构造要求。三、考试基本要求1. 掌握混凝土结构学科的基本理论及基本知识，对基本构件的各项计算方法能熟练掌握。2. 能进行钢筋混凝土梁板结构，单层工业厂房结构, 多层框架结构的分析与设计。3. 了解基本构造要求。四、考试形式本考试采用概念题与计算题相结合的方法，包括选择题、简答分析题及计算题。各项试题的分布情况见考试题型。五、考试内容（或知识点）（一）．基本构件部分1．混凝土结构的一般概念2．结构按照极限状态法设计计算原则3．混凝土结构材料（钢筋、混凝土）的物理、力学性能4．混凝土与钢筋的粘结5．受弯构件正截面受弯承载力理论与计算6．受弯构件斜截面承载力的理论与计算7．梁、板的一般构造要求8．受压构件（轴压、偏压）正截面、斜截面承载力理论与计算9．受压构件的一般构造要求10．受拉构件（轴拉、偏拉）正截面、斜截面承载力理论与计算11．受扭构件扭曲截面受扭承载力的理论与计算12．受扭构件的配筋构造要求13．钢筋混凝土构件的变形与裂缝验算14．局部承压的承载力计算理论、计算15．预应力混凝土的基本原理16．预应力混凝土轴心受拉构件、受弯构件的计算17．部分预应力混凝土及无粘结预应力混凝土结构简述（二）．结构设计部分1．钢筋混凝土平面楼盖掌握弹性法、塑性内力重分布方法计算单向板楼盖、双向板楼盖；熟练掌握要求深入了解塑性铰及内力重分布的概念；掌握梁板结构的一般结构布置、构造要求、计算简图的选用、荷载的传递及不利活荷载的布置、内力包络图的绘制；了解梁板结构中的特殊部分楼梯及雨蓬的计算方法和构造要求。2. 单层厂房结构掌握排架的荷载计算、结构内力分析、荷载组合；掌握排架柱、单独基础、牛腿等部分的设计方法及构造要求；了解单层厂房的组成、结构布置、空间工作性能。3. 多层框架结构掌握多层框架的近似计算原则，竖向荷载作用下的分层法，水平荷载作用下的反弯点法和D值法；了解框架结构的组成、结构布置。4. 钢筋混凝土矩形梁配筋计算熟练掌握现行规范中极限状态设计法的设计原理和方法，根据该原理进行矩形梁的正截面，斜截面的配筋设计和校核计算；掌握受弯构件的钢筋布置构造要求，并画出钢筋布置图。5. 钢筋混凝土T形梁设计掌握T形截面受力特点，理解等效翼缘宽的概念，掌握第一、第二类T形截面分类及判别方法；根据极限状态设计法，对两类T形截面进行配筋设计计算和截面承载力校核；了解T形截面梁钢筋构造要求，进行钢筋布置。六、考试题型考试时间为2小时，满分为100分，其中选择题（包括单选题和多选题）占50分，简答分析题占15分，计算题占35分。七、选读书目：本科通用教材 |
| 备注选读书目：《混凝土结构》(上中册)东南大学、天津大学、同济大学合编，中国建筑工业出版社桥隧专业方向：叶见曙 主编，《结构设计原理》（第三版），人民交通出版社叶见曙主编，结构设计原理计算示例，人民交通出版社 |